====== Stand 04.08.2015 =========

ACHTUNG: Jede Uebernahme von Daten und Konfigurationen sollte daraufhin
         ueberprueft werden, ob diese mit der aktuellen
         "Spezifikation zur Herstellung von Leiterplatten in der
          Leiterplattentechnologie an der Universitaet Ulm / West"
         bereinstimmt.
         NOBODY IS PERFECT !!!

         Bei Fragen siehe Handbuch fuer EAGLE Version 7.xx
         (dieses Handbuch kann aus dem I-net gezogen werden,
          und sollte _vor_ dem erstellen eins Leiterplattenentwurfs
          durchgearbeitet werden),
         oder Tel. Uni Ulm -26088 .

Dateien in ZIP-File:
====================

 7_lptdrl.drl  = EAGLE - XPlot  (CadSoft)
                 TOOL-Konfigurationsdatei fuer EXCELLON-Bohrdaten.
         ******* Diese Datei ins CAM- und/oder ins Ausgabeverzeichnis kopieren
                 Waehle im CAM-Prozessor:
                  Device:  7_LPTEXCm3.2  oder 7_LPTEXCm3.3
                  Rack:    7_lptdrl.drl
                  mirror: off
                  rotate: off
                  upside down : off
                  pos. coord. : off
                  optimize    : on
                  fill pads   : on
                  offset      : 0  0
                  tollerance  : 0  0

                  Layers      : drill, holes

                  Ausgabedatei waehlen und PROCESS


 7_lptpho.whl  = EAGLE - XPlot  (CadSoft)
                 BLENDEN-Konfigurationsdatei fuer Gerber-Plot-Bohrdaten in
                 Standardaufloesung 1mil.
         ******* Diese Datei ins CAM- und/oder ins Ausgabeverzeichnis kopieren
                 Waehle im CAM-Prozessor:
                  Device:  7_LPTGBRi2.3
                  Rack:    7_lptpho.whl
                  mirror: off
                  rotate: off
                  upside down : off
                  pos. coord. : off
                  optimize    : on
                  fill pads   : on
                  offset      : 0  0
                  tollerance  : 0  0

                  Layers      : TOP, PADs, VIAs, .... fuer TOP-LAYER
                                BOTTOM, PADs, VIAs, ... fuer BOTTOM-Layer
                                tStop,... fuer Loetstop oben
                                bStop,... fuer Loetstop unten

                  Ausgabedatei waehlen und PROCESS
                  
 7_lptphoH.whl = EAGLE - XPlot  (CadSoft)
                 BLENDEN-Konfigurationsdatei fuer Gerber-Plot-Bohrdaten in hoher
                 Aufloesung 0,1mil.
         ******* Diese Datei ins CAM- und/oder ins Ausgabeverzeichnis kopieren
                 Waehle im CAM-Prozessor:
                  Device:  7_LPTGBRi2.4
                  Rack:    7_lptpho.whl
                  mirror: off
                  rotate: off
                  upside down : off
                  pos. coord. : off
                  optimize    : on
                  fill pads   : on
                  offset      : 0  0
                  tollerance  : 0  0

                  Layers      : TOP, PADs, VIAs, .... fuer TOP-LAYER
                                BOTTOM, PADs, VIAs, ... fuer BOTTOM-Layer
                                tStop,... fuer Loetstop oben
                                bStop,... fuer Loetstop unten

                  Ausgabedatei waehlen und PROCESS                  

 eagle.def      = enthaelt die Device Definitionen.
                  Wichtig sind die Bloecke nach dem [DEVICE] Befehl.
                  Diese koennen in die eigene eagle.def Datei zusammen
                  mit den fuer die eigenen Drucker benoetigten Treiber
                  (z.B HPLJ) uebernommen werden, oder die eigene eagle.def
                  Datei durch diese ersetzten (unbedingt die urspruengliche
                  Datei vorher sichern).
                  Danach stehen folgende vier Geraetetreiber im CAM-Prozessor
                  zur verfuegung:

       7_LPTGBRi2.3 = Gerberdaten fuer Photoplotter MIVA in der
                      LPT im Format INCH 2.3 entspr. 1mil Aufloesung

       7_LPTGBRi2.4 = Gerberdaten fuer Photoplotter MIVA in der
                      LPT im Format INCH 2.4 entspr. 0,1mil Aufloesung

       7_LPTEXCm3.2 = EXCELLON-Bohrdaten fuer LPT
                      Format Metrisch 3.2 entsr. 1/100mm Aufloesung

       7_LPTEXCm3.3 = EXCELLON-Bohrdaten fuer LPT
                      Format Metrisch 3.3 entsr. 1/1000mm Aufloesung

 e7_LptData.cam    = CAM-Job-Script zur Erstellung der Produktionsdaten
                     fuer die LPT.
                     Hier 2-Lagen-Cu in 1mil Aufloesung
                     Bitte unbedingt die zugehoerige Beschreibung im
                     EAGLE-Control Panel beachten.
                     
 e7_LptData2L-High.cam = CAM-Job-Script zur Erstellung der Produktionsdaten
                         fuer die LPT.
                         Hier 2-Lagen-Cu in 0,1mil Aufloesung
                         Bitte unbedingt die zugehoerige Beschreibung im
                         EAGLE-Control Panel beachten.      
                     
 e7_LptData4L-High.cam = CAM-Job-Script zur Erstellung der Produktionsdaten
                         fuer die LPT.
                         Hier 4-Lagen-Cu in 0,1mil Aufloesung
                         Bitte unbedingt die zugehoerige Beschreibung im
                         EAGLE-Control Panel beachten.      

ACHTUNG: In Allen CAM-Job-Dateien ist ein Pfad fuer Wheel und Rack angegeben.
          C:\Program Files/EAGLE-7.3.0/cam/
         Das muß der vorhandenen Installation angepasst werden.

PROBLEME:
 - Bohrer oder Blenden nicht gefunden ==> Toleranzangeben aendern
 
 - Rackdatei oder Wheeldatei nicht gefunden ==> Entspechende Datei
    ins Ausgabeverzeichnis kopieren und/oder Pfadangaben in CAM-Job Dateien
    anpassen, Verzeichnisse im EAGLE-Control-Panel anpassen 
    
 - Datenerstellung nicht moeglich ==> Parameter "RACK" in Eagle.def
                                      auskommentieren
